|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\abramov\Desktop\Картинки для КП 2016 оригинальный размер\0696  в=2800 д=1800.jpg | **Арка 0696**Размер не менее: ширина –1800 мм, высота - 2800 мм. Вертикальное основание должно быть изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 60\*60 мм, между которыми в верхней части должна быть арка, изготовленная из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |