|  |  |
| --- | --- |
|  | **Спорт-скамья 0751**Размер не менее: длина – 1780 мм, ширина – 360 мм, высота – 710 мм.Спортивный элемент представляет собой скамью с упором для ног, для проработки мышц пресса.Основание должно быть изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 30\*30 мм. Крепление для ног должно быть изготовлено из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм. Настил скамьи из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 30 мм. Влажность пиломатериала не более 12%. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.Выступающие гайки и болтовые соединения должны закрываться пластиковыми заглушками. |